1. STU使用方法

目前STU和WeNet信号还未合并，最近会将两个信号进行合并，只保留STU一个无线信号，使用WeNet AAA进行认证，关于WeNet AAA使用方式：

1:连接WeNet(割接后，连接STU信号)，浏览器弹出登录页面,选择相对应的套餐：校园网、中国移动、中国联通、中国电信，并且输入相对应套餐的账号密码点击登录

图形用户界面

描述已自动生成

图形用户界面, 应用程序, Teams

描述已自动生成

2:登录成功后，如果想下线本设备，浏览器登录10.6.11.8,点击断开链接即可

图形用户界面

描述已自动生成

3:如果想查看本账号在线终端，浏览器登录10.6.11.8.显示在线会话即可

图形用户界面

描述已自动生成

图形用户界面, 应用程序, Teams

描述已自动生成

4:认证采用无感知认证，一次认证后，后续再连接网络无需认证（前提是没有点击断开链接），可以在10.6.11.8查看无感知信息。

图片包含 图形用户界面

描述已自动生成

图形用户界面, 应用程序, Teams

描述已自动生成

1. 拓扑图

图示

描述已自动生成

1:无线网络架构采用二层网络架构，用户网关在BRAS设备上

2:认证采用WeNet AAA认证服务器进行IPOE WEB认证

3:出口采用防火墙连接三家运营商线路

4:校园网流量使用学校教育网出口